UW180s Allmänna inställningar

Återgå till skärmen för UW180s Inställningar.

Definierar presskraften som UW180s använder för att pressa trädet med matarvalsarna när den kvistar trädet. Desto större värdet är, desto hårdare pressas trädet.

Definierar presskraften som UW180s använder för att pressa trädet med knivar när den kvistar trädet. Desto större värdet är, desto hårdare pressas trädet.

Om UW180s har en flytventil för tilt-funktion, kan du med denna knapp ställa tilt-funktionen i flytläge efter att trädet har fällts med sågen. Du kan stänga av tilt-funktionens flytläge genom att börja använda tilt-funktionen manuellt.

Om denna knapp är vald styrs tilt-funktionen med tummens vippströmbrytare i vänstra styrhandtaget. Om knappen inte är vald, styrs tilt-funktionen med det vänstra tangentbordets tangenter.

Inställningar för UW180s mätenhet

Återgå till skärmen för UW180s Inställningar.

Den först valda stockens mållängd i millimeter.

Andra stockens mållängd i millimeter.

Kalibrerar längdmätningsenheten Värdet definierar hur långa längdvärden mätenheten räknar åt pulserna som ges av mätsensorn. Desto större värdet är, desto kortare blir stocken.

Öppna kalibreringsskärmen för tjocklek och volym.

Nollställer den beräknade volymen.

Återgå till skärmen för UW180s Inställningar.

Kalibrerar det stängda läget av valsarna i skördaraggregatet UW180s. Valsarna bör vara helt stängda när denna knapp används.

Kalibrerar det öppna läget av valsarna i skördaraggregatet UW180s. Valsarna bör vara helt öppna när denna knapp används.

Ställer in trädets diameter i millimeter när valsarna är helt stängda.

Ställer in trädets diameter i millimeter när valsarna är helt öppna.