UW180s yleiset asetukset

Palaa takaisin UW180s asetukset -näyttöön.

Määrittelee puristusvoiman, millä UW180s puristaa puura vetorullilla sitä karsiessa. Mitä suurempi lukema, sitä kovempi puun puristus.

Määrittelee puristusvoiman, millä UW180s puristaa puuta vetorullilla sitä karsiessa. Mitä suurempi lukema, sitä kovempi puun puristus.

Jos UW180s on varustettu tiltin kelluntaventtiilillä, tämä painike kytkee tiltin kellumaan sen jälkeen, kun puu on kaadettu sahaa käyttämällä. Tiltin kellunta kytketään pois käyttämällä tilttiä manuaalisesti.

Jos tämä painike on valittuna, tilttiä hallitaan vasemman ohjauskahvan peukalon keinukytkimellä. Jos painike ei ole valittuna, tilttiä hallitaan vasemman näppäimistön näppäimillä.

UW180s mittalaitteen asetukset

Palaa takaisin UW180s asetukset -näyttöön.

Ensimmäinen valittu pöllin tavoitepituus millimetreissä.

Toinen pöllin tavoitepituus millimetreissä.

Kalibroi pituusmittalaitteen. Arvo määrittelee, kuinka pitkänä mittalaite laskee jokaisen mitta-anturin pulssin. Arvoa kasvattamalla pöllin pituus lyhenee.

Avaa paksuuden ja tilavuuden kalibroimisnäytön.

Resetoi lasketun tilavuuden nollaksi.

Palaa takaisin UW180s asetukset -näyttöön.

Kalibroi UW180s hakkuuukouran rullien suljetun asennon. Rullat tulee olla täysin suljettuna kun tätä painiketta painetaan.

Kalibroi UW180s hakkuukouran rullien avatun asennon. Rullat tulee olla täysin avattuna kun tätä painiketta painetaan.

Asettaa puun halkaisijan millimetreissä kun rullat ovat täysin suljetut.

Asettaa puun halkaisijan millimetreissä kun rullat ovat täysin avatut.